#

 

 [**EVATENE UE647-04**](https://ucgrus.com/catalog/evatene-ue647-04/characteristic/) **–** [**ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТ**](https://ucgrus.com/catalog/polimery/eva/)

 **Применение**

 - Горячие клеи и адгезивы;

 - Покрытия;

 - Производство упаковки;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свойства | Стандарт ASTM | Единица измерения |  |
| **Физические** |
| Плотность | D1505 | г/см3 | 0.940 |
| Показатель текучести расплава (190℃, 2.16 кг)  | D1238 | г/10мин | 800 |
| Содержание винилацетата | % |  | 28 |
| **Термические** |
| Температура плавления | D3418 | °C |  65 |

 **Технические характеристики**

